**2019年重点排污企业事业单位环境信息公开表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 淄博友诚毛绒制品有限公司 | | | | | | | | | 统一社会  信用代码 | | 91370306730663084Q |
| 所属行政区域 | 周村区 | | 经纬度 | | | 经度117°51'7.84"  纬度36°49'23.61" | | | | 排污许可  证编码 | | 91370306730663084Q001P |
| 名录类别 | 水 | √ | 气 |  | 土  壤 |  | 其  他 |  | | 行业类别 | | 化纤织物染整精加工 |
| 单位地址 | 山东省淄博市周村区丝绸路889号 | | | | | | | | | 邮政编码 | | 255300 |
| 法人代表 | 孙德敏 | | 身份证号 | | |  | | | | 联系电话 | |  |
| 环保负责人 | 王贤君 | | 身份证号 | | |  | | | | 联系电话 | |  |
| 主要产品名称  及规模 | 年产1500吨涤纶面料印染成品 | | | | | | | | |  | |  |
| 主要污染物名称及排放方式 | 五日生化需氧量、氨氮、总氮、二氧化氯、化学需氧量、硫化物、总磷、悬浮物、色度、苯胺类 间接排放 | | | | | | | | | | | |
| 危险废物产生及处置情况 | 危险废物名称 | | | | 类别及代码 | | | 产生量（吨） | | | 处置去向 | |
| 废矿物油 | | | | HW08  900-249-08 | | | 20 | | | 淄博汇能环保科技有限公司 | |
| 排放口的数量  及分布 | DW002雨水排放口位于厂区南 、DW003废水排放口位于厂区南污水处理站 | | | | | | | | | | | |
| 污染物排放浓度及排放总量 | 五日生化需氧量50mg/l排放总量2t/a  ;氨氮20mg/l排放总量0.8t/a,;  总氮30mg/l排放总量1.2t/a;  二氧化氯0.5mg/l排放总量0.02t/a;  化学需氧量200mg/l排放总量8t/a,  ;硫化物0.5mg/l排放总量0.02t/a;  总磷1.5mg/l排放总量0.06t/a;  悬浮物100mg/l排放总量4t/a;  色度80mg/l排放总量3.2t/a;  苯胺类1mg/l排放总量0.04t/a | | | | | | | | 污染物排放标准及  核定总量 | | | 排放标准GB4287-2012  氨氮浓度：20mg/l,核定总量4.7t/a  COD浓度：200mg/l,核定总量47t/a  五日生化需氧量浓度：50mg/l,核定总量2.225t/a；  总氮浓度：30mg/l,核定总量1.335t/a  二氧化氯浓度：0.5mg/l,核定总量0.02225t/a；  硫化物浓度：0.5mg/l,核定总量0.02225t/a；  总磷浓度：1.5mg/l,核定总量0.06675t/a；  悬浮物浓度：100mg/l,核定总量4.45t/a  色度浓度：80mg/l,核定总量3.56t/a;  苯胺类浓度：1mg/l,核定总量0.0445t/a |
| 污染物防治设施  建设和运行情况 | 综合废水处理设施正常运行，在线监测设备正常运行 | | | | | | | | | | | |
| 超标排放情况 | 无 | | | | | | | | | | | |
| 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | 环评批复 2005年12月26日  验收时间2009年8月11日周环验【2009】17号 | | | | | | | | 突发环境事件应急预案制定情况 | | | 有 |
| 其他根据法律法规应公开或临时  公开的内容 |  | | | | | | | | 备注说明 | | |  |
| 企业审核人员 | 王贤君 | | | | | （企业盖章）  年 月 日 | | | | | | |