2019年重点排污企业事业单位环境信息公开表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 淄博大洋阻燃制品有限公司 | | | | | | | | | | 统一社会信用代码 | | | 91370306312875594C |
| 所属行政  区域 | 淄博市周村区 | | 经纬度 | | | 经度117°52′5.66″纬度36°49′40.91″ | | | | | 排污许可证编码 | | | 91370306312875594C001P |
| 名录类别 | 水 | √ | 气 |  | 土壤 |  | | 其他 |  | | 行业类别 | | | 化纤织物染整精加工 |
| 单位地址 | 淄博市周村区陈桥路1号 | | | | | | | | | | 邮政编码 | | | 255300 |
| 法人代表 | 田强 | | 身份证号 | | |  | | | | | 联系电话 | | |  |
| 环保负责人 | 刘超 | | 身份证号 | | |  | | | | | 联系电话 | | |  |
| 主要产品名称及规模 | 年产500万米高性能阻燃纺织复合材料 | | | | | | | | | |  | | |  |
| 主要污染物名称及排放方式 | 主要污染物：化学需氧量、氨氮。废水排放规律：间断排放。排放方式：间接排放。废水经场内污水处理站处理达标后引入淄博市周村区淦清污水处理有限公司处理后排放； | | | | | | | | | | | | | |
| 危险废物产生及处置情况 | 危险废物名称 | | | | 类别及代码 | | | | | 产生量 | | | 处置去向 | |
| 废机油和废润滑油 | | | | 属于HW08类 | | | | | 0.3t/a | | | 淄博重山思沃瑞环保科技有限公司 | |
| 废破损包装桶 | | | | 属于HW49类 | | | | | 0.09t/a | | | 淄博重山思沃瑞环保科技有限公司 | |
| 废离子交换树脂 | | | | 属于HW13类 | | | | | 0.5t/a | | | 淄博重山思沃瑞环保科技有限公司 | |
| 废油 | | | | 属于HW08类 | | | | | 2.4t/a | | | 淄博重山思沃瑞环保科技有限公司 | |
| 排放口的数量及分布 | 废水排放口1个位于企业东部边缘偏北，雨水排放口1个位于企业西南角。 | | | | | | | | | | | | | |
| 污染物排放浓度及排放总量 | 污染物排放浓度:化学需氧量71.7mg/l;氨氮1.71mg/l。（2018年度信息）  污染物排放量;化学需氧量1.946t;氨氮0.0612t。（2018年度信息） | | | | | | | | | | | 污染物排放标准及核定总量 | | 废水排放执行《DB37/2376-2013纺织染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-2012） 要求  化学需氧量200mg/l;氨氮20mg/l。  核定总量：  化学需氧量78.75t/a；  氨氮排放量7.87t/a。 |
| 污染物防治设施建设和运行情况 | 废水：一套治理设施污染治理工艺为：格栅、水解酸化、中和调节、混凝、沉淀、好氧生物法。治理设施正常运行。 | | | | | | | | | | | | | |
| 超标排放情况 | 无 | | | | | | | | | | | | | |
| 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | 环评审批文号：  周环报告表【2016】156号  淄环审【2017】44号 | | | | | | | | | | | 突发环境事件应急预案制定情况 | | 已制定 |
| 其他根据法律法规应公开或临时公开的内容 |  | | | | | | | | | | | 备注说明 | |  |
| 企业审核人员 |  | | | | | | （企业盖章）  年 月 日 | | | | | | | |