2019年重点排污企业事业单位环境信息公开表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 淄博大染坊丝绸集团有限公司 | | | | | | | | | | 统一社会信用代码 | | | 91370306771020704J |
| 所属行政  区域 | 周村区 | | 经纬度 | | | | 117°50′42.68″  36°47′19.82″ | | | | 排污许可证编码 | | | 91370306771020704J001P |
| 名录类别 | 水 | √ | 气 | √ | 土壤 | |  | 其他 |  | | 行业类别 | | | 纺织印染 |
| 单位地址 | 淄博市周村区周隆路1666号 | | | | | | | | | | 邮政编码 | | | 255300 |
| 法人代表 | 陈鲁 | | 身份证号 | | | |  | | | 联系电话 | | | |  |
| 环保负责人 | 时东宝 | | 身份证号 | | | |  | | | 联系电话 | | | |  |
| 主要产品名称及规模 | 主要产品为：印染纺织品  规模： 2000万米/年 | | | | | | | | | |  | | |  |
| 主要污染物名称及排放方式 | 废水：COD、氨氮、总磷、总氮、pH值，非连续排放  废气：氮氧化物、二氧化硫、颗粒物，间歇式排放 | | | | | | | | | | | | | |
| 危险废物产生及处置情况 | 危险废物名称 | | | | 类别及代码 | | | | 产生量（吨） | | | | 处置去向 | |
| 废润滑油 | | | | HW08(900-217-08) | | | | 0.586 | | | | 由光大环保危废处置(淄博)有限公司处置 | |
| 废焦油 | | | | HW11(900-013-11) | | | | 0.086 | | | |
| 废有机溶剂 | | | | HW06(900-402-06) | | | | 1.085 | | | |
| 废包装物 | | | | HW49(900-041-49) | | | | 0.012 | | | |
| 废离子交换树脂 | | | | HW13（900-015-13） | | | | 0 | | | |
| 排放口的数量及分布 | 废水总排口： 1 个，雨水排放口1个  废气排放口： 2 个 | | | | | | | | | | | | | |
| 污染物排放浓度及排放总量 | PH:7.5 ，COD:68.3 mg/L  COD总量：5.99吨  氨氮：5.4 mg/L  氨氮总量：0.472吨 | | | | | | | | | | | 污染物排放标准及核定总量 | | 《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）B级标准。  《山东省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB37/2375-2013）  COD总量：112.93 吨  氨氮总量11.293吨 |
| 污染物防治设施建设和运行情况 | 污水处理装置： 物化处理装置，生化处理装置，高浓度废水处理装置。  废气处理装置：喷淋+静电处理 | | | | | | | | | | | | | |
| 超标排放情况 | 环保设施运行有效，无超标情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | 我公司所有建设项目（运行项目或在建项目）环评手续齐全。 | | | | | | | | | | | 突发环境事件应急预案制定情况 | | 编制预案 |
| 其他根据法律法规应公开或临时公开的内容 | 电子屏幕公示污水在线排放数据 | | | | | | | | | | | 备注说明 | |  |
| 企业审核人员 | 李胜跃 | | | | | （企业盖章）  2019 年 5 月 9 日 | | | | | | | | |