2019年重点排污企业事业单位环境信息公开表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 淄博宏巨纺织有限公司 | | | | | | | | | 统一社会信用代码 | | | | 91370306724955275B |
| 所属行政  区域 | 淄博市 周村区 | | 经纬度 | | | 经度 117°51′48.88″  纬度 36°51′10.04″ | | | | 排污许可证编码 | | | | 91370306724955275B |
| 名录类别 | 水 | √ | 气 | | √ | 土壤 | |  | 其他 |  | | 行业类别 | | 纺织业 |
| 单位地址 | 周村区正阳路8558号 | | | | | | | | | 邮政编码 | | | | 255300 |
| 法人代表 | 耿霞 | | 身份证号 | | | |  | | | 联系电话 | | | |  |
| 环保负责人 | 耿泉 | | 身份证号 | | | |  | | | 联系电话 | | | |  |
| 主要产品名称及规模 | 巾被棉纺织品 600吨/年 | | | | | | | | |  | | | |  |
| 主要污染物名称及排放方式 | 废水：COD、氨氮 、总磷 、总氮 连续排放  废气：氮氧化物、二氧化硫、非甲烷总氢、颗粒物 有组织排放 | | | | | | | | | | | | | |
| 危险废物产生及  处置情况 | 危险废物名称 | | | | 类别及代码 | | | | | | 产生量（吨） | | 处置去向 | |
| 污泥  废机油 | | | | HW12（900-012-12）HW08(900-217-08) | | | | | | 1  0.3 | | 日照磐岳环保科技有限公司 | |
| 排放口的数量及分布 | 废水排放口：1个 厂区东北角 雨水排放口 厂区西南侧  废气排放口：2个 厂区东南角 | | | | | | | | | | | | | |
| 污染物排放浓度及排放总量 | 废水：COD浓度：74.3mg/L，排放量：1.433t/a氨氮浓度:3.29mg/L，排放量:0.0665t/a  废气:颗粒物（锅炉排口）：3.1mg/Nm  颗粒物浓度：3.4mg/Nm³排放量：0.19/a  氮氧化物（锅炉排口）:45mg/Nm³  氮氧化物浓度：43 mg/Nm³排放量：0.93t/a  二氧化硫（锅炉排口）:3mg/Nm³  二氧化硫浓度：3mg/Nm³排放量：0.018t/a, | | | | | | | | | 污染物排放标准及核定总量 | | | | COD：200mg/L，19.6t/a  氨氮：20 mg/L，1.96t/a  颗粒物（锅炉排口）：10mg/Nm³，  颗粒物：20mg/Nm³，0.2214t/a  氮氧化物（锅炉排口）:150mg/Nm³，  氮氧化物:200mg/Nm³，2.7675t/a  二氧化硫（锅炉排口）:50mg/Nm³  二氧化硫:200mg/Nm³1.6605t/a |
| 污染物防治设施建设和运行情况 | 正常运行 | | | | | | | | | | | | | |
| 超标排放情况 | 无 | | | | | | | | | | | | | |
| 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | <700t/a巾被生产项目建设项目环境影响报告表>国家环境保护总局制，编制日期2005年7月9日 | | | | | | | | | 突发环境事件应急预案制定情况 | | | | 已制定应急预案 |
| 其他根据法律法规应公开或临时公开的内容 |  | | | | | | | | | 备注说明 | | | |  |
| 企业审核人员 | 耿霞 | | | （企业盖章）  2019年 5月 5 日 | | | | | | | | | | |