2019年重点排污企业事业单位环境信息公开表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 淄博永泰电镀印刷有限公司 | | | | | | | | | | 统一社会信用代码 | | | 91370306164365225J |
| 所属行政  区域 | 周村区 | | 经纬度 | | | | 117°50′8.38  36°46′57.90 | | | | 排污许可证编码 | | | 91370306164365225J001P |
| 名录类别 | 水 | √ | 气 | √ | 土壤 | |  | 其他 |  | | 行业类别 | | | 金属表面处理及热处理加工 |
| 单位地址 | 周隆路958号 | | | | | | | | | | 邮政编码 | | | 255300 |
| 法人代表 | 李秀菊 | | 身份证号 | | | |  | | | 联系电话 | | | |  |
| 环保负责人 | 杨博 | | 身份证号 | | | |  | | | 联系电话 | | | |  |
| 主要产品名称及规模 | 硬铬加工品  年加工7万平米 | | | | | | | | | |  | | |  |
| 主要污染物名称及排放方式 | 铬酸雾：经处理后有组织排放  含六价铬废水：间接排放  综合废水：间接排放 | | | | | | | | | | | | | |
| 危险废物产生及处置情况 | 危险废物名称 | | | | 类别及代码 | | | | 产生量（吨） | | | | 处置去向 | |
| 污泥 | | | | 336-069-17 | | | | 4.5 | | | | 山东平福环境服务有限公司 | |
| 排放口的数量及分布 | 排放口7个  DA001位于一车间,DA002位于三车间,DA003位于一车间,DA004位于一车间,DA005位于二车间,DA006位于二车间,DA007位于三车间 | | | | | | | | | | | | | |
| 污染物排放浓度及排放总量 | 排放浓度：铬酸雾0.018mg/m³，悬浮物15mg/L，五日生化需氧量88mg/L，化学需氧量58.10mg/L，石油类0.39mg/L，PH7.77，氨氮1.08mg/L，总磷0.80mg/L，总氮8.73mg/L，动植物油2.58mg/L，总铬0.72mg/L，六价铬0.039mg/L | | | | | | | | | | | 污染物排放标准及核定总量 | | 排放标准：铬酸雾0.05mg/m³，悬浮物400mg/L，五日生化需氧量350mg/L，化学需氧量500mg/L，石油类15mg/L，PH6.5-9.5，氨氮45mg/L，总磷8mg/L，总氮70mg/L，动植物油100mg/L，总铬1.0mg/L，六价铬0.2mg/L  核定总量：CODcr:6t/a，氨氮0.54t/a，六价铬0.0024t/a，总铬0.012t/a |
| 污染物防治设施建设和运行情况 | 防治设施完善，运行情况正常 | | | | | | | | | | | | | |
| 超标排放情况 |  | | | | | | | | | | | | | |
| 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | 许可 | | | | | | | | | | | 突发环境事件应急预案制定情况 | | 已制定 |
| 其他根据法律法规应公开或临时公开的内容 | 无 | | | | | | | | | | | 备注说明 | |  |
| 企业审核人员 | 杨博 | | | | | （企业盖章）  2019 年 5 月 9 日 | | | | | | | | |